**\*注意事項\***

**本機感應時三聲響, 因長時間未連**

**線, 巡邏器內時間過久未校正, 請**

**通訊測試讀機器ID來校正時間**

**校正完再感應卡如為一聲則正常**

**如還是一樣三聲響則有可能是電路板有故障**

**請寄回公司檢查維修**